|  |  |
| --- | --- |
| 仕様書 | |
| 品　名 | コンプレッサー、半自動溶接機、切断機 |
| 仕　様 | 1. コンプレッサー   モーター出力　三相　ＡＣ２００Ｖ　７．５ＫＷ  　　制御圧力　１．１５～１．４ＭＰa  　　エアータンク容量　２５０Ｌ  　例示銘柄・型式   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 | | コンプレッサー | １台 | ㈱バンザイ | CT-375LRG |   ※提案品受付可能。仕様が確認できるカタログ等を提出すること。  ※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません  ２．半自動溶接機  溶接用電源定格入力　三相　ＡＣ２００Ｖ　１８．１ｋＶＡ  溶接用トーチ定格電流　３５０Ａ  　　溶接用電源・ワイヤー送給装置を装備  溶接用トーチ・ガス調整器を装備  出力（母材）側ケーブルを装備  　例示銘柄・型式   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 | | 半自動溶接機 | １台 | パナソニック  コネクト（株） | YM-350KR2 |   ※提案品受付可能。仕様が確認できるカタログ等を提出すること。  ※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません  ３．切断機  定格入力　三相　ＡＣ２００Ｖ　１０．９ｋＶＡ  定格出力　６０Ａ  切断トーチ（カーブド形）を装備  母材側ケーブルを装備    　例示銘柄・型式   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 | | 切断機 | １台 | パナソニック  コネクト（株） | YP-060PF3 |   ※提案品受付可能。仕様が確認できるカタログ等を提出すること。  ※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません |
| 納入場所 | 公益社団法人埼玉県農林公社　本社事務所　行田市大字真名板1975-1  　TEL　048-559-0551 |
| 納入期限 | 令和７年３月２１日（金）  　具体的な納品（納入）日は、後日協議の上、決定する。 |
| 納入条件 | １　機能検査や搬入等に要する経費は、受注者の負担とする。  　２　搬入にあたり、建物施設及び装備等に損害を与えないよう必要な措置を講ずること。  　３　搬入後に担当者の確認を受けること。  　４　障害発生時の連絡体制を整えること。  　５　納入後、機能検査（電源、配管等の接続を含む）を行い、装備等の取扱い、操作方法について十分な説明、指導を行うこと。  　６　搬入時に使用した梱包材等は、持ち帰ること。  　７　納品時に納品書（納品日、販売者、金額、物品の銘柄・型式を明記したもの）を添付すること。  ８　納入する物品は新品であること。 |