|  |
| --- |
| 仕様書 |
| 品　名 | 農耕用トラクタートラクタ作業機（レザーレベラー）トラクタ作業機（溝掘機）台はかり |
| 仕　様 | １．農耕用トラクター車　　種　　　　乗用トラクター（ホイルタイプ）エンジン　　　　ディーゼル出　　力　　　　８０馬力級変速方式　　　　無段変速駆動方式　　　　４輪駆動タ イ ヤ　　　　ハイラグタイヤ安全装置　　　　キャビン仕様かじ取り方式　　パワステアリング仕様けん引装置　　　ドローバーヒッチ仕様昇降装置　　　　制御方式：ポジション・ドラフトミックスコントロール方式　　　　　　　　　　　装着方式：３点リンクＪＩＳⅡ型そ の 他　　　　自動操舵システム（システムセット（モニター１２．１インチ）、ハンドルボス、アンテナ台座、舵角センサー、枕地旋回機能、自動操舵スイッチ、バックモニター、手元集中操作コントローラー）を装備キャビン内にエアコン、ラジオを装備　　　　　　　　　　　外部油圧２系統（カプラ１／２）を装備　　　　　　　　　　　低速車マークを装備　例示銘柄・型式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
| 農耕用トラクター　　　 | １台 | ヰセキ | TJV885Z |
| クボタ | MR800H |
| ヤンマー | YT488R |

※提案品受付　可（仕様が確認できるカタログ等を提出すること。）※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません。２．レーザーレベラーけん引式　　　作業幅　３．２ｍタイプ　　　広範囲/二方向勾配機能発光機を装備　　　標準共通部品（木製三脚（2.0ｍ）、エレベーティングベース（木製三脚用）、アダプタ、レーザー受光器、コントローラー（モニタ付）、ブランケット、ケーブル類、レーザーアイ、デジタルサーベイロッド、ゴムパット）を装備　例示銘柄・型式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
| レーザーレベラー　　　 | １台 | スガノ農機 | L32S3BR1 |

※提案品受付　可（仕様が確認できるカタログ等を提出すること。）※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません。３．溝掘機　　　作業深さ　３０ｃｍ　　　装着方法　ＪＩＳ標準オートヒッチを装備　例示銘柄・型式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
| リターンデッチャ　　　 | １台 | ニプロ | RD252-4S |

※提案品受付　可（仕様が確認できるカタログ等を提出すること。）※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません。４．台はかり　　　ひょう量／目量　２，０００kg／１kg検定品（精度等級Ⅲ級）計量部寸法　１２００×２２００×Ｈ１８６ｍｍ　　　デジタル指示計を装備フロアスタンドを装備ロードセルケーブルを装備　例示銘柄・型式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 数量 | メーカー名 | 型式 |
| デジタル台はかり | １台 | クボタ計装 | KM-D-2T |

※提案品受付　可（仕様が確認できるカタログ等を提出すること。）※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません。 |
| 納入場所 | 　公益社団法人埼玉県農林公社　本社事務所　行田市大字真名板1975-1　TEL　048-559-0551 |
| 納入期限 | 　令和７年３月２１日（金）　具体的な納品（納入）日は、後日協議の上、決定する。 |
| 納入条件 | １　機能検査や搬入等に要する経費は、受注者の負担とする。　２　搬入にあたり、建物施設及び装備等に損害を与えないよう、必要な措置を講ずること。　３　搬入後に担当者の確認を受けること。　４　障害発生時の連絡体制を整えること。　５　納入後、機能検査を行い、装備等の取扱い、操作方法について十分な説明、指導を行うこと。６　搬入時に使用した梱包材等は、持ち帰ること。　７　納品時に納品書（納品日、販売者、金額、物品の銘柄・型式を明記したもの）を添付すること。　８　納入後１年間は保証期間とし、公社の故意又は重過失によるものを除き、保守修理の費用は無償とすること。ただし、メーカー保証が１年以上ある場合には、その期間とする。９　機能検査、初期使用が可能となるように燃料１０リットル以上を充填しておくこと（農耕用トラクタに限る）。１０　納入する物品は新品であること。 |