|  |
| --- |
| 仕様書 |
| 品 名 | 軽貨物自動車（ダンプタイプ） |
| 仕　様 | １　車種等・車種　：　軽自動車・車体形状　：　トラック（ダンプタイプ）・燃料　：　無鉛レギュラーガソリン・駆動方式　：　４ＷＤ・変速機　：　Ａ/Ｔ・総排気量　：　６６０ｃｃクラス・乗車定員　：　２名２　架装等　　　・ダンプ駆動方式　：　電動モーター式　　　・ホイスト方式　：　直押式　　　・ガードフレーム　：　鳥居タイプ（キャビン取付タイプ）　　　・リヤゲート　：　上開き　　　・ゲート方式　：　三方開　３　装備等・運転席、助手席をパワーウインドウを装備・パワーステアリングを装備・エアーバック（運転席、助手席）を装備・標準エアコンを装備・AM/FMラジオチューナーを搭載した内蔵型カーナビゲーションシステムを装備・塗装色は標準色の中から落札後速やかに指定・集中ドアロック（ワイヤレスリモコンキー）を装備・フロントサイドバイザーを装着・衝突被害軽減ブレーキ、ドライブレコーダー（前方録画）を装備・付属品は次のとおりとする　　　 標準工具セット、フロアマット（運転席、助手席）、非常停止表示板、発煙筒、その他法令等で装備を義務づけられているもの（チャイルドシートは除く。）３　例示車種

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 数量 | メーカー名 | 車種 | 型式 |
| 軽貨物自動車 | １台 | ダイハツ工業(株) | HIJET　ローダンプ | ３BD-S510P |
| スズキ(株) | CARRY　金太郎ダンプ | ３BD-DA16T |

　　　※提案品受付　可（仕様が確認できるカタログ等を提出すること。）　　　※例示品及び採用された提案品以外での応札はできません。 |
| 納入場所 | 　　公益社団法人埼玉県農林公社　本社事務所　行田市大字真名板１９７５－１　　TEL　048-559-0551 |
| 納入期限 | 　　令和７年３月２１日（金）　　具体的な納品（納入）日は、後日協議の上、決定する。 |
| 納入条件 | １　有効な自動車検査証の交付を受けた新車であること。２　機能検査、初期使用に耐えうるようガソリン１０リットル充填しておくこと。３　重量税、自賠責保険料及びリサイクル料は含めること。４　搬入に要する経費は受注者の負担とする。５　搬入に当たり、建物施設及び装備等に損害を与えないよう、必要な措置を講じること。なお、損害を与えた場合、現状復旧を行うこと。６　搬入後、担当者の確認を受けること。７　取扱い・操作方法について、十分な説明を行うこと。 |