|  |  |
| --- | --- |
| 仕様書 | |
| 品 名 | 軽貨物自動車（ダンプタイプ） |
| 仕　様 | １　車種等  ・車種　：　軽自動車  ・車体形状　：　トラック（ダンプタイプ）  ・燃料　：　無鉛レギュラーガソリン  ・駆動方式　：　４ＷＤ  ・変速機　：　Ａ/Ｔ  ・総排気量　：　６６０ｃｃクラス  ・乗車定員　：　２名  ２　架装等  　　　・ダンプ駆動方式　：　電動モーター式  　　　・ホイスト方式　：　直押式  　　　・ガードフレーム　：　鳥居タイプ（キャビン取付タイプ）  　　　・リヤゲート　：　上開き  　　　・ゲート方式　：　三方開  ３　装備等  ・運転席、助手席をパワーウインドウを装備  ・パワーステアリングを装備  ・エアーバック（運転席、助手席）を装備  ・標準エアコンを装備  ・AM/FMラジオチューナーを搭載した内蔵型カーナビゲーションシステムを装備  ・塗装色は標準色の中から落札後速やかに指定  ・集中ドアロック（ワイヤレスリモコンキー）を装備  ・フロントサイドバイザーを装着  ・衝突被害軽減ブレーキ、ドライブレコーダー（前方録画）を装備  ・付属品は次のとおりとする  　　　 標準工具セット、フロアマット（運転席、助手席）、非常停止表示板、発煙筒、その他法令等で装備を  義務づけられているもの（チャイルドシートは除く。）  ３　例示車種   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品目 | 数量 | メーカー名 | 車種 | 型式 | | 軽貨物自動車 | １台 | ダイハツ工業(株) | HIJET　ローダンプ | ３BD-S510P | | スズキ(株) | CARRY　金太郎ダンプ | ３BD-DA16T |   　　　※提案品受付　可（仕様が確認できるカタログ等を提出すること。）  　　　※例示品及び採用された提案品以外での応札はできません。 |
| 納入場所 | 公益社団法人埼玉県農林公社　本社事務所　行田市大字真名板１９７５－１  　　TEL　048-559-0551 |
| 納入期限 | 令和７年３月２１日（金）  　　具体的な納品（納入）日は、後日協議の上、決定する。 |
| 納入条件 | １　有効な自動車検査証の交付を受けた新車であること。  ２　機能検査、初期使用に耐えうるようガソリン１０リットル充填しておくこと。  ３　重量税、自賠責保険料及びリサイクル料は含めること。  ４　搬入に要する経費は受注者の負担とする。  ５　搬入に当たり、建物施設及び装備等に損害を与えないよう、必要な措置を講じること。なお、損害  を与えた場合、現状復旧を行うこと。  ６　搬入後、担当者の確認を受けること。  ７　取扱い・操作方法について、十分な説明を行うこと。 |